<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>IN</text>
<text>OUT</text>
<text>(c) 2015 G.Clemens</text>
</plain>
<libraries>
<library name="discrete">
<packages>
<package name="R-12,5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MoBaTron">
<description>&lt;b&gt; Bauteile für Decoder&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;i&gt; Created by webmaster@bahn-in-haan.de&lt;/i&gt;</description>
<packages>
<package name="GLX-S-88M">
<description>&lt;b&gt;Mod. Jack, Right Angle, 8 position, 8 contatcs&lt;/b&gt; RJ45&lt;p&gt;
Source:MEBP 8-8G
HVB Electronics Co. Ltd / Reichelt</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Bahn-in-haan">
<description>&lt;b&gt; Bauteile für Decoder&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;i&gt; Created by webmaster@bahn-in-haan.de&lt;/i&gt;</description>
<packages>
<package name="STI254X6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Bahn-in-haan1">
<description>&lt;b&gt; Bauteile für Decoder&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;i&gt; Created by webmaster@bahn-in-haan.de&lt;/i&gt;</description>
<packages>
<package name="STIFT254">
</package>
</packages>
</library>
<library name="E14_Arduino_revB">
<packages>
<package name="ARDUINO_UNO">
<description>Arduino Uno Shield</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R100" library="discrete" package="R-12,5" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="MoBaTron" package="GLX-S-88M" value="GLX-S-88M">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X5" library="MoBaTron" package="GLX-S-88M" value="GLX-S-88M">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="J1" library="Bahn-in-haan" package="STI254X6" value="STI254X6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="Bahn-in-haan" package="STI254X6" value="STI254X6"/>
<element name="SDA" library="Bahn-in-haan1" package="STIFT254" value="STIFT254"/>
<element name="SCK" library="Bahn-in-haan1" package="STIFT254" value="STIFT254"/>
<element name="MOSI" library="Bahn-in-haan1" package="STIFT254" value="STIFT254"/>
<element name="MISO" library="Bahn-in-haan1" package="STIFT254" value="STIFT254"/>
<element name="IRQ" library="Bahn-in-haan1" package="STIFT254" value="STIFT254"/>
<element name="GND" library="Bahn-in-haan1" package="STIFT254" value="STIFT254"/>
<element name="RST" library="Bahn-in-haan1" package="STIFT254" value="STIFT254"/>
<element name="3.3V" library="Bahn-in-haan1" package="STIFT254" value="STIFT254"/>
<element name="PCB1" library="E14_Arduino_revB" package="ARDUINO_UNO" value="ARDUINO_UNOARDUINOUNOSHIELD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="CLOCK">
<contactref element="PCB1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="P$4"/>
<contactref element="J1" pad="P$4"/>
<contactref element="X5" pad="4"/>
<contactref element="X4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DATA_OUT">
<contactref element="J2" pad="P$6"/>
<contactref element="PCB1" pad="4"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DATA_IN">
<contactref element="J1" pad="P$6"/>
<contactref element="PCB1" pad="5"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
<contactref element="R100" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LOAD">
<contactref element="J1" pad="P$3"/>
<contactref element="J2" pad="P$3"/>
<contactref element="X5" pad="6"/>
<contactref element="PCB1" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="P$5"/>
<contactref element="J2" pad="P$5"/>
<contactref element="PCB1" pad="GND.."/>
<contactref element="GND" pad="P$1"/>
<contactref element="X5" pad="3"/>
<contactref element="R100" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="5"/>
<contactref element="X4" pad="5"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
<contactref element="PCB1" pad="GND"/>
<contactref element="PCB1" pad="GND."/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="PCB1" pad="VIN"/>
<contactref element="X5" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="IRQ">
<contactref element="IRQ" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="MISO" pad="P$1"/>
<contactref element="PCB1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="MOSI" pad="P$1"/>
<contactref element="PCB1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="SCK" pad="P$1"/>
<contactref element="PCB1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="SDA" pad="P$1"/>
<contactref element="PCB1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="PCB1" pad="3.3V"/>
<contactref element="3.3V" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="RST" pad="P$1"/>
<contactref element="PCB1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="RAILDATA">
<contactref element="X5" pad="8"/>
<contactref element="X4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="X5" pad="7"/>
<contactref element="X4" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
